|  |  |
| --- | --- |
| **Порт** | **Назначение** |
| PA10 | PWM12v |
| PA9 | PWM5v |
| PA8 | PWM3v3 |
| PA13 | SWDIO |
| PA14 | SWCLK |
| PB3 | «OK» |
| PB5 | «C» |
| PB6 | LCD\_DB4 |
| PB15 | LCD\_DB5 |
| PC6 | LCD\_DB6 |
| PC7 | LCD\_DB7 |
| PB8 | LCD\_E |
| PB9 | LCD\_RS |
| PB11 | UART3\_RX |
| PB10 | UART3\_TX |
| PB0 | BUZZER |
| PC0 | POWER |
| PC1 | Current3v3 |
| PC2 | Current5v |
| PC3 | Current12v |
| PA0 | PowerGood |
| PA1 | Volt3v3 |
| PA2 | Volt5v |
| PA3 | Volt12v |
| PA4 | StandBy5v |
| PA5 | PowerON |
| PA6 | Resistance3v3 |
| PA7 | Resistance12v |
| PC4 | Resistance5v |
| PC5 | ReleON |